{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Листы1-4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Листы1-4","index":0,"n_rows":154,"n_cols":123,"rows_kept":154,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[145,14,145,81],[151,14,151,81],[101,100,102,122],[101,86,102,99],[109,86,110,99],[109,100,110,122],[115,86,116,99],[115,100,116,122],[121,86,122,99],[121,100,122,122],[136,54,136,122],[141,0,141,1],[141,2,141,4],[141,5,141,6],[141,7,141,22],[141,24,141,28],[133,8,133,122],[134,20,134,122],[135,39,135,122],[130,0,130,85],[130,86,130,99],[130,100,130,122],[131,0,131,85],[131,86,131,99],[131,100,131,122],[128,0,128,85],[128,86,128,99],[128,100,128,122],[129,0,129,85],[129,86,129,99],[129,100,129,122],[126,0,126,85],[126,86,126,99],[126,100,126,122],[127,0,127,85],[127,86,127,99],[127,100,127,122],[124,0,124,85],[124,86,124,99],[124,100,124,122],[125,0,125,85],[125,86,125,99],[125,100,125,122],[122,0,122,85],[123,0,123,85],[123,86,123,99],[123,100,123,122],[120,0,120,85],[120,86,120,99],[120,100,120,122],[121,0,121,85],[118,0,118,85],[118,86,118,99],[118,100,118,122],[119,0,119,85],[119,86,119,99],[119,100,119,122],[116,0,116,85],[117,0,117,85],[117,86,117,99],[117,100,117,122],[114,0,114,85],[114,86,114,99],[114,100,114,122],[115,0,115,85],[112,0,112,85],[112,86,112,99],[112,100,112,122],[113,0,113,85],[113,86,113,99],[113,100,113,122],[110,0,110,85],[111,0,111,85],[111,86,111,99],[111,100,111,122],[109,0,109,85],[108,0,108,122],[106,0,106,85],[106,86,106,99],[106,100,106,122],[107,0,107,85],[107,86,107,99],[107,100,107,122],[101,0,101,85],[104,0,104,85],[104,86,104,99],[104,100,104,122],[105,0,105,85],[105,86,105,99],[105,100,105,122],[99,0,99,85],[99,86,99,99],[99,100,99,122],[102,0,102,85],[103,0,103,85],[103,86,103,99],[103,100,103,122],[100,0,100,85],[100,86,100,99],[100,100,100,122],[97,0,97,85],[97,86,97,99],[97,100,97,122],[98,0,98,85],[98,86,98,99],[98,100,98,122],[95,0,95,85],[95,86,95,99],[95,100,95,122],[96,0,96,85],[96,86,96,99],[96,100,96,122],[93,0,93,85],[93,86,93,99],[93,100,93,122],[94,0,94,85],[94,86,94,99],[94,100,94,122],[91,0,91,85],[91,86,91,99],[91,100,91,122],[92,0,92,85],[92,86,92,99],[92,100,92,122],[88,0,88,85],[89,0,89,85],[88,86,89,99],[88,100,89,122],[90,0,90,85],[90,86,90,99],[90,100,90,122],[86,0,86,85],[86,86,86,99],[86,100,86,122],[87,0,87,85],[87,86,87,99],[87,100,87,122],[84,0,84,85],[84,86,84,99],[84,100,84,122],[85,0,85,85],[85,86,85,99],[85,100,85,122],[82,0,82,85],[82,86,82,99],[82,100,82,122],[83,0,83,85],[83,86,83,99],[83,100,83,122],[80,0,80,85],[80,86,80,99],[80,100,80,122],[81,0,81,85],[81,86,81,99],[81,100,81,122],[78,0,78,85],[78,86,78,99],[78,100,78,122],[79,0,79,85],[79,86,79,99],[79,100,79,122],[76,0,76,85],[76,86,76,99],[76,100,76,122],[77,0,77,85],[77,86,77,99],[77,100,77,122],[74,0,74,85],[74,86,74,99],[74,100,74,122],[75,0,75,85],[75,86,75,99],[75,100,75,122],[72,0,72,85],[72,86,72,99],[72,100,72,122],[73,0,73,85],[73,86,73,99],[73,100,73,122],[70,0,70,85],[70,86,70,99],[70,100,70,122],[71,0,71,85],[71,86,71,99],[71,100,71,122],[68,0,68,85],[68,86,68,99],[68,100,68,122],[69,0,69,85],[69,86,69,99],[69,100,69,122],[66,0,66,85],[66,86,66,99],[66,100,66,122],[67,0,67,85],[67,86,67,99],[67,100,67,122],[64,0,64,85],[64,86,64,99],[64,100,64,122],[65,0,65,85],[65,86,65,99],[65,100,65,122],[62,0,62,85],[62,86,62,99],[62,100,62,122],[63,0,63,85],[63,86,63,99],[63,100,63,122],[60,0,60,85],[60,86,60,99],[60,100,60,122],[61,0,61,85],[61,86,61,99],[61,100,61,122],[58,0,58,85],[58,86,58,99],[58,100,58,122],[59,0,59,85],[59,86,59,99],[59,100,59,122],[56,0,56,85],[56,86,56,99],[56,100,56,122],[57,0,57,85],[57,86,57,99],[57,100,57,122],[54,0,54,85],[54,86,54,99],[54,100,54,122],[55,0,55,85],[55,86,55,99],[55,100,55,122],[52,0,52,85],[52,86,52,99],[52,100,52,122],[53,0,53,85],[53,86,53,99],[53,100,53,122],[49,86,49,99],[49,100,49,122],[50,0,50,85],[50,86,50,99],[50,100,50,122],[48,0,48,85],[48,86,48,99],[38,0,38,85],[38,86,38,99],[38,100,38,122],[39,0,39,122],[37,0,37,85],[44,100,44,122],[44,0,44,85],[44,86,44,99],[40,0,40,85],[40,86,40,99],[32,0,32,85],[37,86,37,99],[37,100,37,122],[36,0,36,85],[36,86,36,99],[36,100,36,122],[27,0,27,85],[27,86,27,99],[27,100,27,122],[32,86,32,99],[32,100,32,122],[33,0,33,85],[33,86,33,99],[33,100,33,122],[30,0,30,85],[30,86,30,99],[16,0,16,122],[19,61,19,87],[24,86,24,99],[24,100,24,122],[24,0,24,85],[26,0,26,85],[26,86,26,99],[26,100,26,122],[13,0,13,122],[28,0,28,85],[28,86,28,99],[28,100,28,122],[29,0,29,85],[29,86,29,99],[29,100,29,122],[25,0,25,122],[14,0,14,122],[15,0,15,122],[30,100,30,122],[31,0,31,85],[31,86,31,99],[31,100,31,122],[35,0,35,85],[35,86,35,99],[35,100,35,122],[34,0,34,85],[34,86,34,99],[34,100,34,122],[40,100,40,122],[41,0,41,85],[41,86,41,99],[41,100,41,122],[42,0,42,85],[42,86,42,99],[42,100,42,122],[47,0,47,85],[47,86,47,99],[47,100,47,122],[45,0,45,85],[45,86,45,99],[45,100,45,122],[46,0,46,85],[46,86,46,99],[46,100,46,122],[51,0,51,85],[51,86,51,99],[51,100,51,122],[48,100,48,122],[49,0,49,85],[0,96,0,122],[1,96,1,122],[43,0,43,85],[43,86,43,99],[43,100,43,122]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":96},"Приложение № 12"]
[{"$nulls":96},"к Технологической схеме"]
[{"$nulls":122},"Приложение № 35"]
[{"$nulls":122},"к Требованиям к проведению энергетического"]
[{"$nulls":122},"обследования и его результатам,"]
[{"$nulls":122},"утв. приказом Минэнерго России"]
[{"$nulls":122},"от 30 июня 2014 г. № 400"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,"]
["составленный на основании проектной документации"]
[]
["(наименование объекта (здания, строения, сооружения), адрес)"]
[]
[]
[{"$nulls":35},"Класс энергетической эффективности"]
[]
[]
[]
[]
["Параметры",{"$nulls":85},"Единица измерения",{"$nulls":13},"Значение параметра"]
["1. Параметры теплозащиты здания, строения, сооружения"]
["1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче:"]
["— наружных стен",{"$nulls":85},"кв. м·°C/Вт"]
["— окон и балконных дверей",{"$nulls":85},"кв. м·°C/Вт"]
["— покрытий, чердачных перекрытий",{"$nulls":85},"кв. м·°C/Вт"]
["— перекрытий над проездами",{"$nulls":85},"кв. м·°C/Вт"]
["— перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями",{"$nulls":85},"кв. м·°C/Вт"]
["1.2. Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения",{"$nulls":85},"Вт/(кв. м·°C/Вт)"]
["1.3. Требуемая воздухопроницаемость:"]
["— наружных стен (в том числе стыки)",{"$nulls":85},"кг/(кв. м·ч)"]
["— окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па)",{"$nulls":85},"кг/(кв. м·ч)"]
["— покрытий и перекрытий первого этажа",{"$nulls":85},"кг/(кв. м·ч)"]
["— входных дверей в квартиры",{"$nulls":85},"кг/(кв. м·ч)"]
["1.4. Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па",{"$nulls":85},"кг/(кв. м·ч)"]
["2. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения"]
["2.1. Объемно-планировочные показатели"]
["2.1.1. Строительный объем, всего",{"$nulls":85},"куб. м"]
["в том числе отапливаемой части",{"$nulls":85},"куб. м"]
["2.1.2. Количество квартир (помещений)",{"$nulls":85},"шт."]
["2.1.3. Расчетное количество жителей (работников)",{"$nulls":85},"чел."]
["2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних помещений)",{"$nulls":85},"кв. м"]
["2.1.5. Высота этажа (от пола до пола)",{"$nulls":85},"м"]
["2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания, всего, в том числе:",{"$nulls":85},"кв. м"]
["— стен, включая окна, балконные и входные двери в здание",{"$nulls":85},"кв. м"]
["— окон и балконных дверей",{"$nulls":85},"кв. м"]
["— покрытий, чердачных перекрытий",{"$nulls":85},"кв. м"]
["— перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами и под эркерами, полов по грунту",{"$nulls":85},"кв. м"]
["2.1.7. Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к площади квартир (помещений)"]
["2.1.8. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери"]
["2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций"]
["2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче:"]
["— стен",{"$nulls":85},"кв. м·°C/Вт"]
["— окон и балконных дверей",{"$nulls":85},"кв. м·°C/Вт"]
["— покрытий, чердачных перекрытий",{"$nulls":85},"кв. м·°C/Вт"]
["— перекрытий над подвалами и подпольями",{"$nulls":85},"кв. м·°C/Вт"]
["— перекрытий над проездами и под эркерами",{"$nulls":85},"кв. м·°C/Вт"]
["2.2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи здания",{"$nulls":85},"Вт/(кв. м·°C/Вт)"]
["2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па:"]
["— стен (в том числе стыки)",{"$nulls":85},"кв. м·ч/кг"]
["— окон и балконных дверей",{"$nulls":85},"кв. м·ч/кг"]
["— перекрытия над техническим подпольем и подвалом",{"$nulls":85},"кв. м·ч/кг"]
["— входных дверей в квартиры",{"$nulls":85},"кв. м·ч/кг"]
["— стыков элементов стен",{"$nulls":85},"м·ч/кг"]
["2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па",{"$nulls":85},"кг/(кв. м·ч)"]
["2.3. Энергетические нагрузки здания"]
["2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования:"]
["— отопления",{"$nulls":85},"кВт"]
["— горячего водоснабжения",{"$nulls":85},"кВт"]
["— электроснабжения",{"$nulls":85},"кВт"]
["— других систем (каждой отдельно)",{"$nulls":85},"кВт"]
["2.3.2. Средние суточные расходы:"]
["— природного газа",{"$nulls":85},"куб. м/сут"]
["— холодной воды",{"$nulls":85},"куб. м/сут"]
["— горячей воды",{"$nulls":85},"куб. м/сут"]
["2.3.3. Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на 1 кв. м площади квартир (помещений):"]
["— на отопление здания",{"$nulls":85},"Вт/кв. м"]
["— в том числе на вентиляцию",{"$nulls":85},"Вт/кв. м"]
["2.3.4. Удельная тепловая характеристика",{"$nulls":85},"Вт/(куб. м·°C)"]
["2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения"]
["2.4.1. Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение:"]
["— тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года",{"$nulls":85},"МДж/год"]
["— тепловой энергии на горячее водоснабжение",{"$nulls":85},"МДж/год"]
["— тепловой энергии других систем (раздельно)",{"$nulls":85},"МДж/год"]
["— электрической энергии, всего,",{"$nulls":85},"МВт·ч/год"]
["в том числе:"]
["на общедомовое освещение",{"$nulls":85},"МВт·ч/год"]
["в квартирах (помещениях)",{"$nulls":85},"МВт·ч/год"]
["на силовое оборудование",{"$nulls":85},"МВт·ч/год"]
["на водоснабжение и канализацию",{"$nulls":85},"МВт·ч/год"]
["— природного газа",{"$nulls":85},"тыс. куб. м/год"]
["2.4.2. Удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей в расчете на 1 кв. м площади квартир (помещений):"]
["— тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года",{"$nulls":85},"МДж/кв. м год"]
["— тепловой энергии на горячее водоснабжение",{"$nulls":85},"МДж/кв. м год"]
["— тепловой энергии других систем (раздельно)",{"$nulls":85},"МДж/кв. м год"]
["— электрической энергии",{"$nulls":85},"кВт·ч/кв. м год"]
["— природного газа",{"$nulls":85},"куб. м/кв. м год"]
["2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических",{"$nulls":85},"кг у. т./кв. м год"]
["ресурсов в расчете на 1 кв. м площади квартир, помещений)"]
["2.4.4. Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии:"]
["— на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение",{"$nulls":85},"кВт·ч/(кв. м·год)"]
["— максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя",{"$nulls":85},"%"]
["— на отопление и вентиляцию",{"$nulls":85},"Вт·ч/(кв. м·°C·сут)"]
["2.4.5. Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды",{"$nulls":85},"кВт·ч/кв. м"]
["3. Сведения об оснащенности приборами учета"]
["3.1. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, оборудованных приборами учета, при централизованном"]
["снабжении:"]
["— электрической энергии",{"$nulls":85},"шт."]
["— тепловой энергии",{"$nulls":85},"шт."]
["— газа",{"$nulls":85},"шт."]
["— воды",{"$nulls":85},"шт."]
["3.2. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, не оборудованных приборами учета, при централизованном"]
["снабжении:"]
["— электрической энергии",{"$nulls":85},"шт."]
["— тепловой энергии",{"$nulls":85},"шт."]
["— газа",{"$nulls":85},"шт."]
["— воды",{"$nulls":85},"шт."]
["3.3. Количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, не оборудованных приборами учета,"]
["при децентрализованном снабжении указанными ресурсами:"]
["— электрической энергии",{"$nulls":85},"шт."]
["— тепловой энергии",{"$nulls":85},"шт."]
["— газа",{"$nulls":85},"шт."]
["— воды",{"$nulls":85},"шт."]
["3.4. Оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых:"]
["— электрической энергии",{"$nulls":85},"%"]
["— тепловой энергии",{"$nulls":85},"%"]
["— газа",{"$nulls":85},"%"]
["— воды",{"$nulls":85},"%"]
["4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание)"]
["4.1. Стены"]
["4.2. Окна и балконные двери"]
["4.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом"]
["4.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над «теплым» чердаком"]
[]
[]
[]
["Дата составления энергетического паспорта"]
["«",{"$nulls":4},"»",{"$nulls":24},"г."]
[]
[]
["Подпись ответственного исполнителя:"]
["Должность, Ф.И.О."]
[]
["М. П."]
[]
[]
["Подпись заказчика:"]
["Должность, Ф.И.О."]
[]
["М. П."]